**Gigablue Quad flashen**

**Schritt 1 = USB Stick vorbereiten**

USB-Stick in FAT32 formatiert mit der kleinstmöglicher Blockgröße.

**Schritt 2 = aktuellen Bootloader flashen**

Achtung!! Aktuellen Bootloader für Quad Plus flashen!!

<http://www.nachtfalke.biz/259-anleitungen-tools-sonstiges/download-8727-gigablue_bootloader_gbquad_20141008-a.html>

Bootloader herunterladen und entpacken

* Kopiert den kompletten Ordner "gigablue" aus dem zuvor heruntergeladen und entpackten Archiv in die oberste Ebene des USB-Sticks (nicht in einen Unterordner)
* Den USB-Stick am PC sicher entfernen/aushängen/abmelden
* Box in Deep-Standby schicken und anschließend die Box stromlos machen (Netzstecker oder Hauptschalter)
* Sämtliche eventuell den Flashvorgang störenden zusätzlichen USB-Geräte von der Box entfernen (andere USB-Sticks, USB-HDDs, usw.)
* USB-Stick in die Box einstecken (es bietet sich hier der vordere USB-Port an, da man die Frontklappe der Box ohnehin öffnen muss)
* Stromzufuhr der Box wiederherstellen (Netzstecker oder Hauptschalter)
* Sobald die Aufforderung "IMAGE FOUND CONFIRM WITH OK..."
* 
* im Display erscheint, den OK-Knopf hinter der Frontklappe der Box drücken
* nicht zu lange warten mit dem OK drücken sonst bootet die Box das alte Image
* 
* Der Flashprozess beginnt und wird durch die Lila blinkende Power-LED signalisiert. Zusätzlich erscheint im Display der Box:  
  "FLASHING IN PROGRESS..."
* Ist der Flashvorgang des Bootloaders beendet, stoppt das blinken der LED und die Box führt einen Neustart aus. Dies dauert je nach Box beim flashen des Bootloaders maximal 2min.

**Schritt 3 = Image flashen**

Ladet euch ein Gigablue Quad Image herunter und entpackt dieses.

* Kopiert den kompletten Ordner "gigablue" aus dem zuvor heruntergeladen und entpackten Archiv in die oberste Ebene des USB-Sticks (nicht in einen Unterordner)
* Den USB-Stick am PC sicher entfernen/aushängen/abmelden
* Box in Deep-Standby schicken und anschließend die Box stromlos machen (Netzstecker oder Hauptschalter)
* Sämtliche eventuell den Flashvorgang störenden zusätzlichen USB-Geräte von der Box entfernen (andere USB-Sticks, USB-HDDs, usw.)
* USB-Stick in die Box einstecken (es bietet sich hier der vordere USB-Port an, da man die Frontklappe der Box ohnehin öffnen muss)
* Stromzufuhr der Box wiederherstellen (Netzstecker oder Hauptschalter)
* Sobald die Box die entsprechende Aufforderung"IMAGE FOUND CONFIRM WITH OK..."
* 
* im Display zeigt, den OK-Knopf hinter der Frontklappe der Box drücken:
* Der Flashprozess beginnt und wird durch die Lila blinkende Power-LED signalisiert. Zusätzlich erscheint im Display der Box:  
  "FLASHING IN PROGRESS..."
* 
* Am Display und im TV wird folgendes angezeigt
* 
* 
* 
* 
* 