Bootloader- Wiederherstellung

Die burn.bat und die cfe.bin auf einen in FAT 32 formatierten USB Stick kopieren.

Box vom Strom > USB Stick in die Box(vorne) < Box wieder Strom geben >